# Прошивки для проекта
## Версия с двумя ПЗУ по 8кб (2764, К573РФ4А)
Прошиваем 48k-0 и 48k-1 соответственно.
Не забываем установить перемычку JP4

## Версия с одной ПЗУ на 16кб (27128)
Прошиваем 48K.rom и размещаем в панельке "1"

## Версия с одной ПЗУ на 32кб (27256)
Прошиваем 1-SOS-128-48k.BIN и также размещаем в панельке "1"
Это задел на будущее расширение 128к

При использовании только одной ПЗУ, во вторую панельку можно 
расположить ПЗУ с прошивкой TR-DOS для будущего использования БДИ
