(module SW_SPDT (layer F.Cu) (tedit 5733AF6C)
  (tags "Switch Micro SPST")
  (fp_text reference REF** (at 0.09906 -4.5212) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_SPDT (at -0.14478 4.66344) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 3.43) (end -6.35 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 -3.43) (end 6.35 -3.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 -3.43) (end 6.35 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 3.43) (end -6.35 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.21488 -3.43) (end -2.21488 3.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -4.7 0) (size 3.3 3.3) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.3 3.3) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.7 0) (size 3.3 3.3) (drill 2.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model Buttons_Switches_ThroughHole.3dshapes/SW_Micro_SPST.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.33 0.33 0.33))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
