(module HDMI_CONN-10029449-111RLF (layer F.Cu) (tedit 58CEB976)
  (fp_text reference REF** (at -10.38098 3.06324 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.10414 5.22732) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.85 7.5) (end -7.85 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.85 7.5) (end -7.85 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.85 0) (end 7.85 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.85 0) (end 7.85 7.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.25 0) (size 2.7 2.7) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.25 0) (size 2.7 2.7) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -7.85 4.95) (size 2.7 2.7) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at 7.85 4.95) (size 2.7 2.7) (drill 1.35) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at 4.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -0.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -0.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -1.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -2.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -3.75 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -4.25 -1.1) (size 0.3 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
