(module SOT-223_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 56473282)
  (descr "SOT-23, Standard")
  (tags SOT-23)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 4.0894 -2.62636) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-223 (at -0.00254 0.28956) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.25 -1.75) (end 3.25 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 -1.75) (end 3.25 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.25 1.75) (end -3.25 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3.25 1.75) (end -3.25 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3.11526 -1.82118) (end 3.067 -1.82118) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.321 -1.1303) (end -3.321 -1.83134) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.321 -1.83134) (end -3.07208 -1.83134) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.11526 -1.82118) (end 3.31592 -1.82118) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.31592 -1.82118) (end 3.31592 -1.12014) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 0 3.6) (size 1.2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.3 3.6) (size 1.2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.3 3.6) (size 1.2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -3.6) (size 3.3 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_SOT-23_SOT-143_TSOT-6.3dshapes/SOT-23.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
