(module SLP2510P8 (layer F.Cu) (tedit 58EE7743)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 2.26822 -0.03048 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SLP2510P8 (at -2.95148 -1.6764) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.19126 0) (end -0.75 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 0) (end -0.75 0.4572) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 -0.5) (end 1.25 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 -0.5) (end 1.25 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.25 0.5) (end -1.25 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.25 0.5) (end -1.25 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1 -0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.5 -0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -0.5 -0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1 -0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1 0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.5 0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1 0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.5 0.4497) (size 0.2 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 0) (size 0.4 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
