(module BARREL_JACK_roundconn (layer F.Cu) (tedit 569D6BDD)
  (descr "DC Barrel Jack")
  (tags "Power Jack")
  (fp_text reference REF** (at 10.09904 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_text value 5VDC_IN (at 0 -5.99948) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.016 1.016) (thickness 0.2032)))
  )
  (fp_line (start -4.0005 -4.50088) (end -4.0005 4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -7.50062 -4.50088) (end -7.50062 4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -7.50062 4.50088) (end 7.00024 4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 7.00024 4.50088) (end 7.00024 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 7.00024 -4.50088) (end -7.50062 -4.50088) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole rect (at 6.20014 0) (size 4 4) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at 0.20066 0) (size 4 4) (drill oval 1 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole rect (at 3.2004 4.699) (size 4 4) (drill oval 3 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
