(module IRM-V5XX_TR1 (layer F.Cu) (tedit 569513E8)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 3.7465 -1.19634 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.25146 3.09626) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -0.91694 -2.4003) (end -0.90932 -3.77952) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -0.85598 -2.4003) (end -0.8636 -3.77952) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.65 -2.4) (end 2.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.65 0) (end -2.65 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.65 0) (end -2.65 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.65 -2.4) (end 2.65 -2.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 1.7 0.5) (size 0.7 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.5) (size 0.7 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.7 0.5) (size 0.7 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.68 -2.85) (size 1.4 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
