(footprint "SW_PUSH-SKHCBFA010" (version 20211014) (generator pcbnew)
  (layer "F.Cu")
  (tedit 56950D65)
  (attr through_hole)
  (fp_text reference "REF**" (at 0 -0.762) (layer "F.SilkS")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 02627333-89d7-4e6c-ba7e-3771cf507a35)
  )
  (fp_text value "SW_PUSH-12mm" (at 0 1.016) (layer "F.Fab")
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
    (tstamp 3806c6b9-f83f-4010-9651-519e05aa80a9)
  )
  (fp_line (start 6 -6) (end 6 6) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (tstamp 24e3a9ca-b30a-4aa0-8032-4553efbfa668))
  (fp_line (start -6 -6) (end 6 -6) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (tstamp 74e7b4d7-8372-4a9d-a335-53090d4eb47d))
  (fp_line (start 6 6) (end -6 6) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (tstamp 75e243c4-5fe9-4b4d-aacf-ed3769c9cdd4))
  (fp_line (start -6 6) (end -6 -6) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (tstamp fe4ca1f3-7589-4c29-8c76-0c064a99abe3))
  (fp_circle (center 0 0) (end 3.81 2.54) (layer "F.SilkS") (width 0.15) (fill none) (tstamp 33e1d61d-fa38-428e-8bfd-ef4704bfd632))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 4.5) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers F&B.Cu *.Mask) (tstamp 297cfffa-b781-41bf-92f7-1b140371a881))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -4.5) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers F&B.Cu *.Mask) (tstamp 3208e9ba-40e6-46a8-867a-5b9ac0b2a047))
  (pad "1" thru_hole circle (at -6.25 -2.5) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 57dee2fb-a54e-44b2-b19e-6c63c7cb5121))
  (pad "1" thru_hole circle (at 6.25 -2.5) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp db1b7ed2-7811-4698-b9f7-5ec3c933a0a9))
  (pad "2" thru_hole circle (at -6.25 2.5) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 2df221ef-e119-46e9-ba8c-1123eb937b6d))
  (pad "2" thru_hole circle (at 6.25 2.5) (size 2 2) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask "F.SilkS") (tstamp 604cde3f-4ce9-4191-94a1-8820c610a439))
  (model "Buttons_Switches_ThroughHole.3dshapes/SW_PUSH-12mm.wrl"
    (offset (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 4 4 4))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
