(module DO-214AC_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 55EC0594)
  (descr "Microsemi LSM115J")
  (tags "DO-214BA diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value DO-214BA (at 0 3) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3 -2.25) (end 3 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 -2.25) (end 3 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 3 2.25) (end -3 2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -3 2.25) (end -3 -2.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.25 -1.95) (end -2.25 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 1.95) (end -2.25 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 1.95) (end 2.25 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 -1.95) (end 2.25 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.35 1.95) (end -1.35 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.35 1.55) (end -1.2 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 1.55) (end -1.2 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.35 -1.95) (end -1.35 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.35 -1.55) (end -1.2 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -1.55) (end -1.2 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 -1.95) (end 2.25 -1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 1.95) (end -2.25 1.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 smd rect (at 2.7 0) (size 3.2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.7 0) (size 3.2 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
