(module SJ1-3533NG (layer F.Cu) (tedit 5732016C)
  (fp_text reference REF** (at 1.60274 6.08584) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SJ1-3533NG (at 5.60578 -4.09448) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.1684 3.0226) (end 1.1557 3.0226) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.1557 3.0226) (end 1.15824 -2.44348) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.15824 -2.44348) (end -1.19634 -2.44348) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 -3.3) (end -1.2 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.2 4.9) (end 12.8 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.8 4.9) (end 12.8 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.8 -3.3) (end -1.2 -3.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 thru_hole rect (at 7.9 -1.1) (size 1.7 3.5) (drill oval 1 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole rect (at 2.4 -1.1) (size 1.7 3.5) (drill oval 1 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0.9) (size 1.7 3.5) (drill oval 1 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
