(module VGA_CONN (layer F.Cu) (tedit 55FD22CE)
  (fp_text reference REF** (at 15.70228 -0.00508 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.0381 5.57784) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 14.4 -4.87) (end -16.4 -4.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.4 -4.87) (end 14.4 9.71) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 14.4 9.71) (end -16.4 9.71) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -16.4 9.71) (end -16.4 -4.87) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -2.29 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -4.58 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.44 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.15 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.14 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.43 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.72 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.58 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 2.29 0) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.44 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.15 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.14 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.43 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -5.72 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at 11.62 0) (size 4.5 4.5) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.38 0) (size 4.5 4.5) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
