(module SMA_CONN (layer F.Cu) (tedit 5404DBE5)
  (tags "SMA Connector")
  (fp_text reference SMA (at 0 5.08) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 1.27 7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -3.1496 -3.1496) (end 3.1496 -3.1496) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 3.1496 -3.1496) (end 3.1496 3.1496) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start 3.1496 3.1496) (end -3.1496 3.1496) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (fp_line (start -3.1496 3.1496) (end -3.1496 -3.1496) (layer F.SilkS) (width 0.381))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.7 2.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 -2.54) (size 2.7 2.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.7 2.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 2.54) (size 2.7 2.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 2.54) (size 2.7 2.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model connectors/sma.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
