(module NHD-C0216CZ_vertmount (layer F.Cu) (tedit 5733AFB1)
  (fp_text reference REF** (at 10.28192 -1.03886) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at -11.23188 -1.15062) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 20.701 0.85598) (end 20.701 4.89966) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.70608 0.85598) (end -20.70608 4.89966) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.7 0.85632) (end 20.7 0.85632) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.7 4.9) (end 20.7 4.9) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.0025 0.85852) (end 20.0025 -0.03302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.50974 -0.03302) (end 19.50974 0.85852) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.99996 -0.03302) (end -19.99996 0.85852) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.5072 0.85852) (end -19.5072 -0.03302) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user K (at 14.83614 -2.29616) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user A (at -15.05966 -2.57556) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -20.1 -0.044) (end 20.1 -0.044) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 10 smd rect (at -6.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -5.25 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.25 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -2.25 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.25 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 6.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.75 -2.5) (size 0.9 3.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -17.3 -2.5) (size 2.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 17.3 -2.5) (size 2.5 4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
