(module DM3D-SF (layer F.Cu) (tedit 55DF705E)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 11.9253 -3.81 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 3.53314 -4.37896 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.85 1.75) (end -1.85 -10.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.85 -10.23) (end 10.9 -10.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.9 -10.23) (end 10.9 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.9 1.75) (end -1.84 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 6 smd rect (at 10.1 -10.1) (size 1.5 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1.4 -8.35) (size 2 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 7.7 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6.6 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.5 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.4 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.3 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.2 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.1 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 0.875) (size 0.4 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
