(module ACHL-OSC (layer F.Cu) (tedit 55A16A49)
  (tags "SMA Connector")
  (fp_text reference REF** (at 0 -7.62) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 0.254 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.604 -5.08) (end -6.604 6.604) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.604 6.604) (end 5.08 6.604) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -6.604) (end -5.08 -6.604) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.604 -5.08) (end 6.604 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 5.08 -5.08) (end 5.08 -6.604) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 5.08 5.08) (end 6.604 5.08) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -5.08 -5.08) (end -6.604 -5.08) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.5 1.5) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model connectors/sma.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.39 0.39 0.39))
    (rotate (xyz -90 0 -90))
  )
)
