(module 3xRCA_CONN (layer F.Cu) (tedit 569D725E)
  (fp_text reference REF** (at 22.71522 -3.5814 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 6.51002 0.6096) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 9.80186 3.98272) (end 11.2141 2.2225) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.82472 2.19964) (end 11.2141 3.937) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25474 3.97002) (end -9.83488 2.20218) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.24966 2.17678) (end -9.82726 3.94716) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.82726 3.94716) (end -9.82218 3.95986) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.25 2.1717) (end 11.25 3.97764) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.8 2.1717) (end 11.25 2.1717) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.8 3.99288) (end 9.8 2.1717) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 3.99288) (end -11.25 2.1717) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.25 2.1717) (end -9.8 2.1717) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -9.8 2.1717) (end -9.8 3.97764) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20 4) (end -20 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20 -6) (end 20 -6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20 -6) (end 20 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20 4) (end 20 4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad "" thru_hole circle (at 7.5 -4.2) (size 2 2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -7.5 -4.2) (size 2 2) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at -10.53338 3.14452) (size 2.3 2.3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole circle (at 10.53338 3.14452) (size 2.3 2.3) (drill 2.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 11.25 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 18.75 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -18.75 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.25 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -15 0) (size 4 4) (drill oval 2.82 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 0) (size 4 4) (drill oval 2.82 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 15 0) (size 4 4) (drill oval 2.82 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole oval (at 19.8 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" thru_hole oval (at -19.8 0) (size 2.5 2.5) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 3.75 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.75 -4.5) (size 4.2 4.2) (drill oval 1.2 3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
