(module SCART_CONN (layer F.Cu) (tedit 5694E4F0)
  (fp_text reference REF** (at -39.878 -4.23672 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value VAL** (at 5.78358 -4.64312 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -44.49166 3.94208) (end -41.52494 0.47498) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -44.49928 0.45974) (end -41.52748 3.93954) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.76732 3.95732) (end 10.7569 0.45466) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.7597 0.45212) (end 10.74674 3.94462) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -44.51 3.95) (end -44.51 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.76 0.45) (end 10.76 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 10.76 3.95) (end -44.51 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -41.51 3.95) (end -41.51 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -38.895 0.45) (end -44.51 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -38.895 0.45) (end -38.895 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -38.895 -7) (end 4.605 -7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.605 -7) (end 4.605 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.605 0.45) (end 10.76 0.45) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.76 0.45) (end 7.76 3.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.905 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.715 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at -9.525 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.335 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 10 thru_hole circle (at -15.24 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 11 thru_hole circle (at -17.145 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 12 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 13 thru_hole circle (at -20.955 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 20 thru_hole circle (at -34.29 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 15 thru_hole circle (at -24.765 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 14 thru_hole circle (at -22.86 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 17 thru_hole circle (at -28.575 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 16 thru_hole circle (at -26.67 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 19 thru_hole circle (at -32.385 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 18 thru_hole circle (at -30.48 0) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 21 thru_hole circle (at -36.195 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.905 -5.08) (size 2.2 2.2) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
