(module SOT-23-6_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 55EB49BE)
  (descr "5-pin SOT23 package")
  (tags SOT-23-5)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -2.55 0.05 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT-23-6_Handsoldering (at 2.35 0.05 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.6 2.8) (end -1.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -1.6 -2.8) (end 1.6 -2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 -2.8) (end 1.6 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 1.6 2.8) (end -1.6 2.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -1.7 0.3) (end -1.7 0.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 -0.25) (end -1.45 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 -0.25) (end -1.45 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.45 0.25) (end 1.45 -0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.45 0.25) (end 1.45 0.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.95 1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.95 -1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.95 -1.65 90) (size 1.56 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model Housings_SOT-23_SOT-143_TSOT-6.3dshapes/SOT-23-5.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
    (rotate (xyz 0 0 90))
  )
)
