DEPTH = 256;	% Memory depth and width are required	%
WIDTH = 8;	% Enter a decimal number	%

ADDRESS_RADIX = HEX;	% Address and value radixes are optional	%
DATA_RADIX = HEX;	% Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless 	%
			% otherwise specified, radixes = HEX	%

-- Specify values for addresses, which can be single address or range

CONTENT
BEGIN
	[0..FF]	: 00;
	00		: 80 00 04 06;
	04		: 00 00 04 06;
	08		: 80 40 00 06;
	0C		: 00 40 00 06;

	40		: 00 00 00 88;
	44		: 00 00 00 88;
	48		: 00 00 00 88;
	4C		: 00 00 00 88;

--	D0		: 00 80 40 C0 20 A0 60 E0 10 90 50 D0 30 B0 70 F0;
--	E0		: 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 A0 B0 C0 D0 E0 F0;
--	F0		: 00 10 30 50 70 90 B0 C0 C0 B0 90 70 50 30 10 00;

END ;

