
/*
CASE (A[7..5],/WR) IS

		WHEN B"000X" => FDD_MA[] = H"018"; -- WG93			1F
		WHEN B"001X" => FDD_MA[] = H"019"; -- WG93			3F
		WHEN B"010X" => FDD_MA[] = H"01A"; -- WG93			5F
		WHEN B"011X" => FDD_MA[] = H"01B"; -- WG93			7F

		WHEN B"1000" => FDD_MA[] = H"00F"; -- reserved
		WHEN B"1001" => FDD_MA[] = H"00F"; --
		WHEN B"1010" => FDD_MA[] = H"00F"; --
		WHEN B"1011" => FDD_MA[] = H"00F"; --
		WHEN B"1100" => FDD_MA[] = H"00F"; --
		WHEN B"1101" => FDD_MA[] = H"00F"; --
		WHEN B"1110" => FDD_MA[] = H"017"; -- PORT_DOS		FF
		WHEN B"1111" => FDD_MA[] = H"01F"; -- KMPS/IRQ-DRQ	FF

	END CASE;

1. Переключатель конфигураций (BYTE)
    V bit0 - 1 - accelerator on;  0 - accelerator off
        bit1 -
        bit2 -
      * bit3 - 1 - AY - ABC;        0 - AY - ACB
      * bit4 - 1 - Covox+AY+Beeper; 0 - Only-Covox;
      * bit5 - 1 - Pentagon timing; 0 - Scorpion timing
      V bit6 - 1 - Fast-Spectrum;   0 - Real-Spectrum;
        bit7 - ?

3. Shift-Screen-Port
  V bit0..3 - horizontal shift
		0 - left; 7 - center; 14 - right; 15 - no h_sync
  V bit4..7 - vertical shift
 		0 - up; 7 - center; 14 - down; 15 - no v_sync
*/

/*
Обработчик прерывания. Алгоритм
1. проверить кадровое по bit 5 #FE
	если было 0 и стало 1 то
		сохранить флаг смены бита
		проверить пункт 2.
		перейти на кадровое (+AY)
	иначе далее
2. проверить bit 7 - если 1, то на звук
3. проверить клавиатуру.
4. если пункт 1 не сработал, то проверить
5. проверить bit 7 - если 1, то на звук
6. выход из прерывания
*/
