MultiCard_IDE_FDD_SD_RTC

Промежуточная версия, не всё было опробовано!, есть например различия в работе программы RDS v3.1

Мультикарта для компьтера ZX Spectrum (clone ZX) под слот расширения типа NemoBUS
(для питания 1818ВГ93 нужно +12 Вольт на разъёме)

Мультикарта предназначена для работы с SD картой по схеме Z-Contoller, 
NemoHDD (жёсткие диски и/или CF Card, есть питание на 20м выводе IDE разъёма),
BDI (BetaDiskInterface) для работы с дисководами на Гибких Магнитных Дисках
RTC (часы) по GLUK (не проверялось)

Тестировалась на компьютере JASPER 