# Краснодар 48Кб

## Краснодар-48, Российский клон компьютера  ZX-Spectrum

В данном репозитории представлен проект печатной платы и схемы. 

Принципиальная схема, созданная на основе двух схем, представленных на форуме zx-pk.ru с учетом изменений, обнаруженных на скане оригинальной печатной платы.

Трассировка печатной платы произведена по фотографиям представленным на форуме zx-pk.ru, пользователем solegstar.

В плату внесен ряд изменений, например, доразведены перемычки. Установлен джампер выбора типа микросхем ОЗУ. Установлен разъем питания типа Molex, как для дисковода 3,5". Оставлена одна микросхема ПЗУ 27с128, вместо двух РФ4 установленых одна поверх другой. Установлены электролитические конденсаторы по питанию и несколько керамических. К сожалению, не удалось развести элементы интерфейса с магнитофоном C12, R32, т.к. место для их размещения изначально на плате не предусматривалось. Видимо, данные элементы, крепились в оригинале непосредственно на разъеме магнитофона.

Так же, на плате не предусмотрено место для достаточного количества блокировочных керамических конденсаторов. Их нужно устанавнивать непосредственно на выводы микросхем из расчета 1 конденсатор на каждую микросхему ОЗУ и 1 конденсатор на 5 корпусов остальных микросхем. Емкость болокировочных конденсаторов от 0,1мкФ.  

### Особенности:
- Схема данного клона основана на схеме Москва-48К;
- Раздельное основное и видео ОЗУ (8хКР565РУ5Д1 или Д2, 8хК565РУ6) как в реальном спектруме; 
- Наличие универсального параллельного порта ввода на микросхеме КР580ВВ55 (8255);
- Генерация синхросигналов видео на микросхемах КМОП.
- Много корректирующих RC цепочек;
- Упрощенная схема видеовыхода.


[Исходники](Sources)

[Готовые схемы](Export)

[Файлы для производства печатной платы](Gerber/Gerber_Krasnodar-48_v1.0.1.zip)

### Ошибки, обнаруженные в версии 1.0.0 и исправленные в версии 1.0.1* 
1) Следующие конденсаторы должны иметь указанный номинал:
	C2 = 47пФ;
	C5, C6 = 120пФ;
	С7, С8 = 820пФ;
	С10 = 120пФ;
2) Диод D' нужно перевернуть или не устанавливать.
3) Резонатор Z1 должен быть на частоту 14МГц.
4) Соединить D33 вывод 14 на VCC; D53, D54 вывод 1 на VCC
5) Вывод 9 у КР565РУ6 (D42-D49) подтянут к "0", для возможности замены их на КР565РУ5.

### В печатную плату версии 1.0.1 внесены следующие изменения: 
1) Заменены футпринты микросхем на элементы из моей библиотеки;
2) Подправлена шелкография для более удобного чтения;
3) Расширены дорожки питания.

### Ссылки

[Тема по данному компьютеру на форуме zx-pk.ru](https://zx-pk.ru/threads/25830-krasnodar-48kb.html)

![Render](export/render.png?raw=true "Render")