Описание изменений
==================

__ВНИМАНИЕ!__

После первого запуска необходимо зайти в меню Set Up monitor, сделать сброс настроек CMOS/NVRAM пункт X. Reset CMOS, а также, если на дискетах в дисководах есть конфигурационный сектор, вытащить диск из дисковода/отмонтировать образ диска.

После этого сделать "холодный" рестарт.

В противном случае возможна некорректная работа компьютера.

Версия сырая, поэтому во избежание потери информации, делайте копии с образов винчестеров.

v4.xx.001
---------

* пункт меню S. print screen Positive/Negative из меню Set Up перенесен в меню Set Up printer
* [+] в меню Hard disk utility добавлен пункт Select HDD master/slave (выбирает какой винт будет текущим) настройки autoconfig/TRD-DOS mirror/LBA mode общие для обоих винчестеров + реализована поддержка нескольких разделов MFS на жестком диске (в том числе создание, удаление, переименование подразделов в любом разделе MFS)
* исправлено: реакция на fire Kempston Joystick'а в окне выбора образов дисков
* [+] в меню P. partition manager добавлен пункт T. Rename TRDOS disks ... он позволяет переименовывать диски в коллекциях, помимо того, переименовать диск можно при монтировании, нажав клавишу 'N'
* [+] при монтировании диска, нажав клавишу 'R' на выбранном образе диска, можно установить/снять флаг 'только для чтения'  v4.xx.002
* в дисководах A и B не работали образы с установленной защитой от записи
* некорректно работал автозапуск с образов дисков
* [+] в меню Set Up monitor добавлена опция X. Reset CMOS - позволяет сбросить все настройки хранящиеся в CMOS и NVRAM. После "холодной" перезагрузки в CMOS/NVRAM будут записаны настройки по умолчанию  

v4.xx.004
---------
* настройки Autostart from disk N/autoconfig/TRD-DOS mirror/LBA mode индивидуальные для каждого винчестера
* исправлено плавающее местоположение сектора с настройками примонтированных образов в зависимости от текущего режима работы винчестера CHS/LBA
* [+] добавлена возможность монтировать .trd файлы с FAT32 разделов поддержана только FAT32 длинные имена не поддерживаются работает чтение/запись на образы дисков .trdмаксимальная вложенность пути к файлу 16 установленный флаг ReadOnly в атрибутах файла блокирует запись в этот файл
* по умолчанию включена адресация LBA

v4.xx.005
---------
* исправлена ошибка, возникающая в случае наличия неразмеченных(свободных) областей перед разделами
* исправлено: ошибка Hard disk R/W error возникающая при "холодном" старте, в случае, если подключен только один винчестер
* [+] в меню H. Hard disk utility -> S. Set Up добавлен пункт: T. Check .trd file по умолчанию включен. При отключении не будет производиться проверка
удален файл смонтированного образа или нет. Отключение даст небольшой прирост в скорости при работе с FAT разделом. При "холодной" перезагрузке удалённый
образ отмонтируется. Если проверка отключена, при записи на примонтированный удаленный файл возможна порча первого кластера этого файла.
* значительно ускорено чтение и запись файлов раздела FAT (зависит от размера кластера, кластер менее 2k не рекомендуется использовать. на кластерах
размером от 8k, скорость уже сопоставима со скоростью работы с MFS разделом)
* откорректирована работа с двумя и более разделами FAT

v4.xx.006
---------
* [+] в меню H. Hard disk utility для каждого винчестера master/slave создан отдельный пункт Set Up master/slave. В него же перенесана настройка M. TRDOS mirror
* при включении режима LBA, параметры CHS винчестера не учитываются 
* [+] при отсутствии у винчестера параметров CHS или LBA включение соответствующего режима заблокировано
* [+] добавлены системные вызовы #29(41)/#2A(42)/#2B(43)/#2C(44) R8DOS

v4.xx.007
---------
* [+] возможность монтирования образов с двух винчестеров в одно поле дисководов пункт меню H. Hard disk utility -> H. Select HDD теперь влияет только на partition manager
* [+] добавлен системный вызов #2D(45) R8DOS

v4.xx.008
---------
* [+] реализована загрузка .sna файлов. меню B. Save & load -> 2. Load .sna при запуске портится 11 байт стэка. так что некоторые снапы могут работать некорректно
* [+] в окне выбора файла в FAT разделе нажатие клавиши 'c' позволит создать каталог, нажатие клавиши 'f' создает пустой не форматированный образ .trd

v4.xx.009
---------
* [+] реализована загрузка .spg файлов версий 0.0/0.2 пункт меню B. Save & load -> 2. Load .sna переименован в 2. Load from FAT определение типа файла выполняется по расширению.

v4.xx.010
---------
* [+] реализована загрузка .tap/.tzx файлов, сделано по аналогии с образами дисков сначала файл монтируем в меню H. Hard disk utility -> T. Mount tape, после
этого загружаемся как с обычной кассеты load"". Пока файл примонтирован, загрузиться с реальной кассеты будет невозможно. С нестандартными загрузчиками работать не будет!!!
В tzx формате поддержаны только блоки #10/#11, т.е. стандартная скорось и турбозагрузчик (и только в том случае, если для загрузки используются
стандартные входы в ПЗУ Basic 48k).

v4.xx.011
---------

* исправлена возникающая ошибка "Hard disk not ready" при монтировании образов 
* [+] реализована возможность записи в .tap/.tzx файлы. Запись производится всегда в конец файла, после записи указатель в файле указываает на начало последнего
записанного блока. Но для записи отложенных состояний рекомендуется всё таки создавать отдельный .tap файл.
* [+] в окне выбора файла в FAT разделе нажатие клавиши 't' позволяет создать пустой .tap файл

v4.xx.012
---------

* [+] в меню O. Other Settings добавлена опция T. Turbo HIGH (сохраняется в NVRAM) состояние ON - в мониторе всегда включен турбо-режим состояние OFF - турбо-режим устанавливается согласно  настройке V. Computer Speed
* [+] добавлено меню дополнительных опций. вызов cs+1(EDIT) в главном меню basic128
* исправлен загрузчик .spg файлов
* несколько изменена и расширена работа функции rst 8: db #8B исправлена ошибка, иногда возникающая при загрузке сжатых снапов с винчестерадобавлен дополнительный вызов rst 8:db #8B,#01
вх: hl - адрес строки с именем файла в формате [Drive:]filename[.type]
a - номер дисковода [0..3], если он не задан в строке с именем дисковод заданный в строке имеет приоритет теперь в случае возникновения ошибки, управление возвращается в
вызываемую программу, в аккумуляторе при этом будет код ошибки, остальные регистры, а также тип и состояние прерываний не изменится. Следует понимать, что ошибка может возникнуть в любой момент загрузки,
и часть памяти может быть испорчена, поэтому имеет смысл вызывать эту функцию из 9й странцы памяти и в случае ошибки проверять целостность нужных для продолжения работы страниц
порядок загрузки страниц (страницы 8я и 9я не сохраняются в снапе):

     ram #05

     активная страница

     ram #00..#0F (кроме 2й,5й,8й,9й и активной)

     ram #02


     коды ошибок: #44 failed disk

      #45 invalid file name

      #46 bad count of file

      #47 file not exist

      #48 file not found

      #49 disk no space

      #4A illegal file type

      #50 R/W error

      #55 illegal format file

      #54 undefined file


* [+] в меню S. Set Up добавлен пункт N. Navigator (настройки навигатора) пункты меню:

     D. Mount on drive N - дисковод, на который будет производится автоматическое монтирование при запуске файлов с образа диска

     E. Extension - отображение расширений на дисках Tr-Dos 1/3 символа

     G. Go to mount drive - автоматический переход на диковод, к которому  монтируется образ

     N. Confirmation - выдавать запрос на пдтвержение некоторых действий

     C. Color scheme - цветовая схема навигатора (одна из 4х возможных)

     R. Run basic48 - запускать программы с включенным ПЗУ basic48 иначе будут запускаться с активным ПЗУ basic128

     A. Autostart - автоматический запуск навигатора при включении/перезагрузке компьютера (имеет приоритет над автостартом с винчестера) все настройки сохраняются в NVRAM


v4.xx.013
---------

* исправлены некоторые ошибки в навигаторе
* починил переименование файлов/каталогов на FAT разделе
* починил монтирование файлов из раздела FAT
* [+] в навигатор добавлена поддержка ROM-Disk
* [+] в навигаторе добавлена комбинация клавиш ss+Enter, запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx в режиме 48k
* навигатор теперь полностью работоспособен в режиме 48k
* [+] поддержана мышь в окнах требующих подтверждение действия клик левой кнопкой в пределах такого окна является подтверждением действия клик любой другой кнопкой, либо левой кнопкой за пределами окна - отмена

v4.xx.014
---------

* [+] в навигатор добавлена возможность запуска хобета-файлов .$C
  - допустимый адрес загрузки [#4000..#FFFF], размер кодового блока не должен выходить за пределы ОЗУ, в противном случае загрузка не производится
  - адрес запуска равен адресу загрузки - указатель стека на байт ниже адреса загрузки
  - iy=#5C3A
  - i=#3F
  - прерывания запрещены
  - режим прерываний im 1
  - при запуске включены rom1 (basic48k), ram 0
  - переменные basic и tr-dos проинициализированы, память и экран очищены

v4.xx.015
---------

* [+] в навигатор добавлена возможность создавать и восстанавливать образы дискет
* [+] в меню S. Set Up -> N. Navigator добавлен пункт U. Use RAM #0E при создании образа, будет использована страница #0E в качестве буфера (несколько ускоряет копирование)

v4.xx.016
---------
* в каталогах (в навигаторе, менеджере разделов и т.п.) теперь, помимо клавиш вверх/вниз, работают клавиши:

     вправо/влево - на страницу вперед/назад

     PageDown/PageUp - аналогично

     ss+Q/ss+E - Home/End в начало/конец каталога

* [+] переделан и существенно расширен функционал менеджера разделов удалены разделы меню: L. Local partition table и G. Global partition table все действия теперь производятся в одном окне
в завизимости от того, что вы выберете, раздел или неиспользуемое место, будут доступны те или иные функциипомимо MFS, теперь можно создавать и разделы FAT32 любые существующие разделы теперь можно копировать, но т.к.
производительность спектрума не слишком высока, процесс копирования занимает весьма немалое время (1Гб данных копируется около трех часов в турбо режиме) для ситуаций, когда раздел скопирован на стороннем компьтере, програмным
обеспечением "не понимающем" MFS, введена функция Recalc. она позволяет пересчитать все адреса в MFS разделе согласно новому местоположению
раздела но тут есть один нюанс. первый подраздел должен располагаться с самого начала MFS раздела, местоположение остальных подразделов значения не имеет.
* из меню монтирования в мониторе убран функционал создания файлов каталогов, переименования подразделов/tr-dos коллекций

v4.xx.017
---------
* [+] добавлена поддержка GMX

v4.xx.018
---------

* починил переименование подразделов MFS
* [+] добавил в архив .trd образ с прошивкой для реального GMX

v4.xx.019
---------

* [+] в меню S. Set Up -> O. Other Settings заработал пункт

    C. Color Scheme Standart/Blue/White/Black - меняет цветовое оформление всех менюшек монитора

    W. with border ON/OFF, при включении бордюр будет установливаться согласно цветовой схеме, при выходе из монитора согласно цвету paper первого байта атрибутов активного экрана

* переделано автоопределение мыши
* [+] в меню и в каталогах задействовано колесо мыши
* [+] средняя кнопка мыши дублирует enter

v4.xx.020
---------

* переделан алгоритм определения мыши
* исправлена ошибка в навигаторе, не позволяющая просмотреть .trd файл при дисководе автомонтирования отличным от A
* [+] в меню S. Set up - G. Grafics manipulators добавлены два пункта:
    
    W. Wheel direction Direct/Reverse прокурутка колесом мыши прямая обратная
    
    B. Swap buttons ON/OFF - обмен местами правой и левой кнопок мыши
    
v4.xx.021
---------

* исправлена ошибка функции #08(8) R8DOS, при которой, если буфер попадална адреса #C000-#FFFF либо #0000-#3FFF, в большинстве случаев неверно определялся тип дискеты
* исправлена ошибки функций #0B(11),#0C(12),#0D(13) R8DOS, при которых в случае попадания таблицы секторов на адреса #C000-#FFFF её размер определялся некорректно
* [+] добавлена поддержка .scl файлов (только чтение)

v4.xx.022
---------
* [+] в меню S. Set Up -> N. Navigator (настройки навигатора) добавлен пункт W. with border ON/OFF, при запуске навигатора бордюр будет
установливаться согласно цветовой схеме, в противном случае меняться не будет
* при запуске из навигатора AY остается выключенным
* в теневом мониторе при выводе каталога изменен первый символ удаленных файлов на знак ?
* в навигаторе исправлена ошибка монтирования подразделов с MFS
* [+] при входе из главного меню basic128 в 128 TR-DOS с удержанием symbol shift отменяется загрузка boot с диска автостарта 
соответственно во время перезагрузки при включенном автостарте с винчестера удержание symbol shift также не позволит запустить boot
* [+] при входе в теневой монитор по NMI с удержанием symbol shift, вход будет выполнен в навигатор

v4.xx.023
---------
* исправлена ошибка возникающая при отмене запуска .tap/.tzx файлов
* пункт меню S. Set up -> M. Monitor -> S. Sound переименован в S. Mute AY/TS sound
* [+] при входе в монитор при включенной опции S. Mute AY/TS sound теперь выключается звук и на втором чипе AY в Turbo Sound
* переименованы пункты в меню S. Set up -> M. Monitor: X. Reset CMOS, P. Save CMOS, G. Load CMOS
* [+] в меню S. Set Up -> M. Monitor добавлен пункт: D. Detection screen

     #5B5C - определение экрана по переменной basic 128 #5B5C (старый вариант)
     
     #7FFD - определение экрана чтением порта через регист AY, может работать не на всех клонах, и не работает в эмуляторах

        scr 5 - всегда будет устанавливаться экран из 5й банки ОЗУ

        scr 7 - всегда будет устанавливаться экран из 7й банки ОЗУ

     #7EFD - для версии GMX вместо пункта #7FFD (является аналогом #5B5C) для GMX: при входе по NMI экран всегда определяется чтением порта #7EFD

* для GMX: отладчик теперь может работать с любой банкой памяти
* [+] для GMX: монитор определяет и восстанавливает при выходе режимрасширенного экрана, какой из расширенных экранов будет активирован зависит от
настройки D. Detection screen
* [+] исправлена ошибка в отладчике: при срабатывании ловушки установленной в адреса до #C000, если активная страница отличается от заданной в ловушке
вместо срабатывания ловушки вызывается либо стандартный обработчик ошибок бейсика, либо случайная функция rst 8
* [+] исправлена ошибка в отладчике: невозможность установить ловушку в адреса #4000-#5AFF

v4.xx.024
---------
* исправлена ошибка в работе с "короткими" образами trd
* исправлена ошибка с загрузкой zs-sna с дискет и ROM-диска в память выше 128k

v4.xx.025
---------
* [?] исправлена ошибка со входом в монитор по NMI
* исправлена ошибка автостарта с заданного дисковода
* [+] в менеджере разделов добавлена возможность установки загрузочного раздела FAT32/подраздела MFS
* [+] реализована загрузка с винчестера:

     в меню D. Disk utility -> V. from drive выбирается тип загрузки master/slave - загрузка и запуск загрузочного сектора с заданного раздела
     (описание формата сектора в файле !HDDboot.txt)

     file - запуск выбранного файла с винчестера (для запуска доступны файлы .spg/.sna/.$C) выбор файла осуществляется пунктом H. HDD file удержание 
     клавиши Symbol Shift при включении/ресете блокирует автозагрузку

v4.xx.026
---------

* для версии без поддержки GMX решена проблема работы со 2й страницей памяти подключенной в 3е окно
* [+] добавлена "эмуляция ВГ93", загрузчики используюшие прямое программирование ВГ93, должны работать корректно с винчестера (на эмуляторах работать не  будет)

v4.xx.027
---------

* команда SPECTRUM в бейсике 128 выдает верное сообщение
* исправлены некоторые ошибки "эмуляции" ВГ93
* GMX: переделано определение конфигурации (страница, тип и номер экрана, бордюр) на прямое чтение портов
* GMX: настройки монитора перенесены в страницу #78* GMX: заработал пункт меню S. Set up -> X. GMX -> N. Port I/O

v4.xx.028
---------

* исправлена ошибка запуска файлов из навигатора

v4.xx.029
---------
* GMX: отлажена работа монитора при заблокированных портах GMX
* GMX: решена проблема работы со 2й страницей памяти подключенной в 3е окно
* откорректирован алгоритм "эмуляции" ВГ93 (#3D2F) следует понимать, что механизм "эмуляции" использует стэк:

     до 14 байт для стандартного ПЗУ
     
     до 16 байт GMX в режиме блокировки портов
     
     до 13 байт GMX без блокировки портов
     
и как следствие, некоторые программы могут не работать, в том числе и с реального дисковода
* [+] в архив добавлены версии пзу с "эмуляцией" ВГ93 и без оной
* восстановлена работоспособность программы ADS
* навигатор: исправлена ошибка отмонтирования образа
* навигатор: исправлена ошибка вывода каталога дискеты/образа при количестве файлов более 31
* навигатор: в список устройств добавлена лента
* навигатор: в корневой каталог FAT32 добавлена ссылка на родительский каталог
* отладчик: команда отладчика "?" показывает символы в диапазоне #80..#FF, если их отображение включено командой OPTion
* отладчик: исправлена ошибка вывода из буфера последних введенных пограничных(первой и последней) команд (стрелка вниз/вверх)
* исправлена ошибка при выводе каталога содержащего 128 файлов
* [+] поддержана печать названия примонтированного файла на русском языке
* тестирование винчестеров (1. Test и 2. Test) адаптировано под работу с двумя винчестерами, попутно в 2. Test исправлена ошибка, 
связанная с выводом информации о сбойных секторах

v4.xx.30
--------

* 3D2F: исправлена ошибка в "эмуляции" #3D2F приводящяя к некорректной работе некоторых программ (z-player не находил SMUC)
* 3D2F: исправлена ошибка при запуске sna/spg/hobeta файлов из навигатора/монитора
* GMX: исправлена ошибка с определением турбо режима
* GMX: при блокированных портах gmx, при входе в монитор/вызове rst #08 по умолчанию включается инт пентагона, при выходе из монтора инустанавливается согласно настройкам
* [+] GMX: настройки инта и блокировки портов сохраняются в NVRAM 
* GMX: при "тёплом" ресете режим турбо сохраняется
* [+] GMX: после ресета, надпись внизу экрана информирует о настройках INT,  блокировки портов GMX и доступной памяти

Scorpion GMX 2048 - INT скорпиона, порты открыты, памяти 2048кб

Scorpion ZS 256 - INT скорпиона, порты блокированы, памяти 256кб

Pentagon GMX 2048 - INT пентагона, порты открыты, памяти 2048кб

Pentagon ZS 256 - INT пентагона, порты блокированы, памяти 256кб

* исправлена работа функции #24 R8DOS в части чтения из .scl (подробнее в файле !R8DOS.txt)
* добавлен пункт меню S. Set up -> M. Monitor -> M. Mute AY/TS rst 8 включение/выключение гашения звука при вызове rst 8 (в основном для работы с винчестером)
* [+] при нажатии NMI в меню монитора вызывается навигатор

v4.xx.31
--------

* 3D2F: исправлена ошибка инициализации "эмулятора" ВГ93 при наличии образа в текущем дисководе
* 3D2F: увеличена скорость работы с реальным дисководом
* 3D2F: исправлена ошибка "эмуляции" связанная с потерей флага Z
* GMX: при "теплом" ресете регистр I устанавливается равным #00
* исправлена проблема запуска файлов с дисководов B-D, при отсутствуии

диска в

дисководе A

* навигатор: в окне подтверждения действия, кроме клавиши Y, также можно подтвердить клавишей Enter
* [+] навигатор: добавлена возможнотсь вывода имени диска коллекции MFS из служебного сектора образа настройка: S. Set up -> N. Navigator -> N. Disk Name MFS
* исправлена ошибка вызывающая зависание при монтировании в теневом мониторе после "холодного" ресета
* R8DOS: исправлена ошибка функции #32(50)

v4.xx.32
--------

* исправлена работа с принтером
* GMX: навигатор при просмотре каталогов FAT постоянно использует страницу #7B
* навигатор: увеличено количество отображаемых записей в каталоге FAT

при отключенной сортировке: 2730 записей

при включенной сортировке: 1260 записей

в версии для scorpion 256, только при использовании 14-ой страницы, еслииспользуется только служебная страница количество отображаемых записей
осталось прежним
* [+] при наличии SMUC добавлена возможность запуска небольшой
пользовательской
программы из NVRAM при включении/ресете. подробнее в файле !NVRAMinit.txt
* 3D2F: оптимизирована работа "эмуляции"

v4.xx.33
--------

* [+] #3D2F: добавлена универсальная сборка ПЗУ с отключаемой "эмуляцией" 3D2F
S. Set up -> O. Other settings -> E. Emulate WG93

но у неё имееются и свои минусы: во-первых объем ром диска уменьшился почти на 64кб, во-вторых добавлять файлы в Rom диск можно только вручную,
программой спутник текущей версии пользоваться нельзя!!!
* навигатор: при возврате в родительский каталог, курсор устанавливается на каталог из которого вышли
* менеджер разделов: при удалении загрузочного подраздела раздела MFS, признак загрузочного раздела так же снимается со всего раздела MFS
* [+] введена возможность поставить на дисковод read only(только чтение): для реальных дисководов только при работе с дисководом из теневого
монитора, либо при использовании функций R8DOS теневого монитора (при работе с дисководом посредством tr-dos данная блокировка не учитывается)
для примонтированных образов всегда

S. Set up -> D. Disk utility -> O. read only

* [+] удалена функция rst #08: db #85 (отключение монитора-отладчика)

v4.xx.34
--------

* при входе в монитор корректно отключается звук на AY

v4.xx.35
--------
* исправлена ошибка при работе с ZS-снапами
* исправлена ошибка работы с scl образами возникающая при кратном 16 количестве файлов на образе
* менеджер разделов: исправлена ошибка при копировании MFS раздела без подразделов
* [+] в меню S. Set up -> D. Disk utility добавлен новый пункт

K. Trk interleaving межтрековый интерлив он определяет относительное расположение секторов на соседних физических
дорожках если он равен 0 - это означает, что сектора на всех дорожках располагаются
одинаково при Track Interleaveing =0 форматирование/проверка начинается с конца диск
* GMXv6: в отладчике в команде SCReen добавились еще два возможных параметра
  #39(57)/#3A(58) установка расширенных графических экранов при трассировке программ не использующих расширенный экран, для
увеличения скорости целесообразно отключать сохранение экрана в буфере (команда SCR 0)

v6.xx.36
--------
* v6: в отладчике исправлена команда option
* [+] v6: навигатор: появилась возможность удалять файлы на дисках Tr-Dos
* [+] v6: навигатор: появилась возможность быстрого форматирования(очистка нулевой дорожки) дисков Tr-Dos

v4.xx.37
--------
* [+] v4/5: в навигаторе добавлена краткая подсказка по клавишам управления

v4.xx.38
--------
* v6 навигатор: исправлена работа клавиши PageDown
* v6 навигатор: исправлены мелкие ошибки при копировании fat2fat
* [+] v6 навигатор: сообщения об ошибках перестали быть номерными
* [+] v6 навигатор: добавлена краткая подсказка по клавишам управления
* [+] v4/5: ускорена навигация в меню теневого монитора
* [+] добавлена поддержка SD карт ZC по стандарту KOE при отсутствии смука, смонтированные образы с карты будут работать в Tr-Dos
только с дисководов C и D при отсутствии смука, первый раздел на карте должен начинаться не ранее 10го сектора

v4.xx.39
--------
* исправлен некорректный вывод названия некоторых SD карт
* v4/v5 исправлено отображение дампа в отладчике
* исправлена ошибка приводящая к порче служебной страницы при входе в меню дисковых утилит без подключенных носителей (винчестер/SD карта)
* v6: исправлена ошибка автомонтирования в навигаторе при установленном параметере Copy to FAT =bin
* [+] добавлено меню работы с SD картой: H. Hard disk utility -> X. Set Up SD Card

Z. Z-Controller	ON/OFF	отключение работы с SD картой

A. Auto detection SD	инициализация подключенной карты

O. on warm reset	ON/OFF	инициализировать карту также и при "тёплом" рестартеI. Print model	ON/OFF	печать полной информации о найденной карте
при включении/"холодно" рестарте

R. Ignore read only	ON/OFF	игнорировать защиту от записи

P. SD card power off	отключить SD карту

v4.xx.40
--------
* для функций R8DOS исправлена ошибка с потерей флага Z в возвращаемых параметрах
* исправлена работа функций R8DOS #14-#21, теперь в них корректно передаются параметры пользователя
* [+] добавлен новый вызов rst 8:#8E R8CONF функции чтения/установки конфигурации
* при вызове функций rst 8, первичное определение экрана изменено на чтение порта #7FFD через 14й регистр AY

v4.xx.41.8575
-------------

* исправлено поломанное с 38й версии создание подразделов в разделе MFS
* фикс частого опроса клавиатуры при выходе из монитора
* исправлена работа функции #2C(44) R8DOS
* [+] v6: навигатор: добавлено копирование Fat2Trd, Trd2Trd, Trd2Fat
* [+] v6: навигатор: добавлено создание/восстановление образов
* [+] v6: навигатор: добавлено переименование файлов на Tr-Dos дисках
* [+] v6: навигатор: добавлено переименование Tr-Dos дисков (ss+6)
* v6: навигатор: изменены клавиши монтирования на заданный дисковод новые клавиши: ss+1/2/3/4
* v5/6 во время сохранения регистров AY для корректной работы с TS/TSFM отключается турбо-режим
* v6: навигатор: присоздании файла .trd, он автоматически форматируется (только нулевая дорожка)

v4.xx.41.8599
-------------

* v4/5: навигатор: исправлена ошибка при переименовании на FAT разделах
* v4/5: навигатор: исправлена ошибка приводящая к смене бордюра при вводе строки
* v4/5: навигатор: убрана двойная прорисовка рамки при старте
* v6: навигатор: исправлены мелкие ошибки связанные с копированием файлов из корневого каталога FAT раздела
* [+] v6: навигатор: добавлено переименование файлов и каталогов на FAT разделах
* [+] v6: навигатор: добавлено перенос файлов и каталогов (в том числе не пустых) в рамках одного FAT раздела

v4.xx.41.8698
-------------

* v6: навигатор: исправлена ошибка позволяющая копировать каталог под курсором
* [+] v6: навигатор: добавлена функция уплотнения диска/образа Tr-Dos (клавиша ss+7)
* [+] GMX: обновлен загрузчик GMX, при обновлении прошивки вшитым загрузчиком старой версии, новый загрузчик будет обновлен в обязательном порядке. этого можно
избежать запустив внешний загрузчик с того же диска, он прошивает ПЗУ не затрагивая загрузчик и схему 1
* [+] добавлена возможность прошивки флэш с физических дисководов C/D (для компьютеров где есть соответствующая доработка)
* [+] добавлена возможность прошивки с винчестера/SD карты, поддержаны разделы как FAT32, так и MFS
* [+] схема 7 заменена на схему пентагона с альтернативным ПЗУ (на перспективу, на текущий момент в ПЗУ пентагона в схеме 7 Tr-Dos заменен на v5.04)
* исправлено определение количества сраниц, теперь байты по адресу #C000 при перезагрузке в каждой странице не обнуляется
* перед запуском схемы регистр I=#00
* v6: навигатор: некорректно копировились файлы с trd диска на FAT
* v6: навигатор: при копировании с trd на fat заменялись не все недопустимые для FAT символы в имени файла
* [+] v6: при форматировании образа из монитора выводится дополнительный запрос 
* задержка Before repeat теперь также влияет на нажатия кнопок на мыши
* v6: навигатор: исправлена работы мыши

v4.xx.41.8733
-------------

* v6: навигатор: исправлено отображение строки "горячих" клавиш при смене панели
* v6: навигатор: при копировании с использованием только одного реального дисковода не производится инициализация в каждом цикле чтениия/записи
* v4/5: навигатор: исправлена ошибка запуска файлов с дискет, на которых есть удаленные файлы
* v4/5: навигатор: переписан алгоритм создания/восстановления образов дисков
* v4/5: навигатор: исправлена ошибка разворачивания образа .scl на дисковод
* v4/5: навигатор: при запуске бейсик файлов, дисковод запуска устанавливается текущим
* v4/5: навигатор: ускорено чтение каталогов FAT32

v4.xx.41.8828
-------------

* исправлена ошибка в командах отладчика DISS/DUMP
* v6: при срабатывании ловушки расширенный экран включается корректно
* [+] теперь в ром диск можно добавлять не только ZS-snap, но и файлы Hobeta

v4.xx.42.8934
-------------

* при срабатывании ловушки экран включается корректно
* v6: навигатор: при отображении длинных имен учитывается контрольная сумма
* v6: навигатор: иправлена ошибка отображения дисководов с примонтированными образами на правой панели
* исправлена ошибка функции #09 (FileWrite) R8FAT приводящая к ошибке при записи памяти выше #C000
* v6: навигатор: иправлена ошибка отображения часов
* [+] добавлен ряд новых функций вызываемых через rst 8

v4.xx.42.
---------

* исправлена поломанная "эмуляция" ВГ93
