{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SMUC v2.0 rev B"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SMUC v2.0 rev B","index":0,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Полный список компонентов для сборки SMUC v2.0 rev B"]
[]
["Поз. Обозн.","Тип/название","Номинал","Кол-во"]
["C1-C5, C7","Конденсатор керамический типа КМ5, КМ6, К10-хх и т.д.","0,1 µF (100nF)",6]
["C6","Конденсатор электролитический типа К50-35 имп.","47µFx6,3V(10/16V)",1]
["DD1","EPM3032ALC44-10/EPM3064/EPM7032/EPM7064","PLCC-44",1]
["DD1'","Панелька PLCC-44","панелька",1]
["DD2","74HC30N (1533ЛА2)","DIP-14",1]
["DD3","74HCT245N (1533АП6)","DIP-20",1]
["DD4, DD5","74HCT374N (1533ИР23)","DIP-20",2]
["DD6","74HCT244N (555АП5)","DIP-20",1]
["DD7","EEPROM x24x16 (любая на 5В)","DIP-8/SO-8",1]
["DD8","DS12877(A)","DIP-24",1]
["DD8'","Панелька \"цанговая\" DIP-24","TRL-24",1]
["DD9","74HC02N (1533ЛЕ1)","DIP-14",1]
["JP1, JP2","JUMPER3","PLS-3(R)",2]
["R1","Резистор типа МЛТ-0,125/0,25 или аналогичный импорт.","1k",1]
["R2","Резистор типа МЛТ-0,125/0,25 или аналогичный импорт.",510,1]
["R3, R4","Резистор типа МЛТ-0,125/0,25 или аналогичный импорт.","10k",2]
["R5, R6","Резистор типа МЛТ-0,125/0,25 или аналогичный импорт.","33...91",2]
["NR1","Сборка резисторная типа НР1-4-9х4к7 (4,7 кОм)","4k7",1]
["VD1, VD2","Диод кремниевый импульсный","КД52х, 1N4148 и т.д.",2]
["VD3","Диод кремниевый (1N400x) или ферр. бусина, выводная","для EPM30xx",1,"опция"]
["XS2","IDC-40M (PLD-40) (2х20)","IDE разъем",1]
["XS3","IDC-10M (PLD-10) (2х5)","ISP разъем",1,"опция"]
["XS4","JUMPER2 (для светодиода)","PLS-2(R)",1]
["HL1","Светодиод любой по вкусу","АЛ307х",1]