# BomgeMoon
OPL3 sound card for ZX Spectrum

Revision 3  
- Edge коннектор сделан шире.  
- Увеличены отверстия под 3.5 джек.
- Исправлен шелк.



**BOM**  
- DD1    YMF262-M    SOJ-24 
- DD2    GAL16V8     DIP-20
- DD3    YAC512      SOJ-16
- DD4    RC4558      DIP-8
- DD5    LM324       DIP-14 
- Q1     ген. 14,318 FULL
- C1     560pF  
- C2-C5  22nF  
- C6-C8  100 uF     5х7мм
- C9      1 uF      5х7мм
- C10-C14 1uF       0805  
- R1      330 Omh  
- R2, R3  4,7 kOmh  
- R4, R5  100 Omh  
- R6, R7  1 kOmph  
- R8, R9  15 kOmph  
