(module MS22 (layer F.Cu) (tedit 58E0D001)
  (fp_text reference REF** (at 0.44704 -5.51688) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MS22 (at 0.0889 6.3246) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.65 -4.5) (end 1.65 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.65 -4.5) (end 1.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.65 4.5) (end -1.65 4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.65 4.5) (end -1.65 -4.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.65 -2.5) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.65 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.65 2.5) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.65 -2.5) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.65 0) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.65 2.5) (size 1.75 1.75) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
