(module GW22RxV (layer F.Cu) (tedit 5FEB34D9)
  (fp_text reference REF** (at 3.37312 9.19734 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value GW22RxV (at 0.0889 8.8646) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.25 5.8) (end -2.25 12.76) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 12.76) (end -2.25 12.76) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.25 5.8) (end 2.25 12.76) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.25 5.8) (end 2.25 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 12.76) (end -1.27 15.06) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 15.06) (end 1.27 15.06) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 15.06) (end 1.27 12.76) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 5.08) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 5.08) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -1.27 2.54) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at 1.27 10.16) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" thru_hole circle (at -1.27 10.16) (size 1.2 1.2) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
