/*
;------------[LUA functions]------------;
 includelua 'Shared_Includes/LUA/Functions.lua'
;---------------------------------------;
	DEFINE	PICTURE_FILE	'./src/bios/logo/psfathers.bmp'


	LUA PASS1
	 -- Проверяем BMP, достаём из него параметры, режем на куски
		bmp_width, bmp_height, bmp_image_size, bmp_image_offset, bmp_colors = Get_bmp8bit_values (sj.get_define("PICTURE_FILE"))

		if  bmp_width	~= 128	then sj.error("Invalid BMP width", bmp_width) end
		if	bmp_height	~= 72	then sj.error("Invalid BMP height", bmp_height) end
		if	bmp_colors	~= 256	then sj.error("Invalid BMP number of colors", bmp_colors) end

		if not File_save(sj.get_define("PICTURE_FILE"), "./Build/Bin/LOGO_PAL.BIN", bmp_image_offset-1024, 1024) then sj.error("Palete save error!") end
		if not File_save(sj.get_define("PICTURE_FILE"), "./Build/Bin/LOGO_DAT.BIN", bmp_image_offset, bmp_image_size) then sj.error("Image data save error!") end

	ENDLUA
*/
        INCLUDE 'shared/defines.inc'

        DEFINE  IMG_RECOVERY 'src/bios/shared/recovery.img'
        ;DEFINE  IMG_RECOVERY 'src/bios/shared/recovery_tst.img'

;
;[--------------------------------------------------------------------------]
	MACRO Set_Block text, blk_addr
.tmp	equ $
		BLOCK blk_addr-.tmp,#FF
		DISPLAY text, /H, $-.tmp
	ENDM
;[--------------------------------------------------------------------------]

        DEFINE SP_128_BIN   INCBIN 'src/ZX_ROMS/NEW/SP_128.BIN'
        DEFINE SP__48_BIN   INCBIN 'src/ZX_ROMS/NEW/SP__48.BIN'
        DEFINE SP_TRDOS_BIN INCBIN 'src/ZX_ROMS/NEW/SP_TRDOS.BIN'
;[--------------------------------------------------------------------------]
 MACRO ROM_BUILD bitstream

;PAGE 0
        INCBIN 'Build/Bin/ROM.BIN'
        Set_Block 'ROM free space:				', #4000
;
;PAGE 1
        INCBIN 'Build/Bin/LOGO.BIN'
        Set_Block 'LOGO free space:				', #8000
;

;
;PAGE 2        ZX Page - #42
        SP_128_BIN
        Set_Block 'SP_128 free space:				', #C000
;				
;PAGE 3        ZX Page - #43
        SP__48_BIN	
        Set_Block 'SP_48 free space:				', #10000
;				
;PAGE 4        ZX Page - #44
        SP_TRDOS_BIN	
        Set_Block 'SP_TRD free space:				', #14000
;			
;PAGE 5									Recovery image part 1
        INCBIN IMG_RECOVERY,0,#C000
        DISPLAY "ROM Disk recovery part1, pages 5..7:  1x4000..2x0000"
;


;
;PAGE 8
        INCBIN 'Build/Bin/EXP.BIN'
        Set_Block 'EXP free space:				', #24000
;			
;PAGE 9-11 (#09, #0A, #0B)						Recovery image part 2
        INCBIN IMG_RECOVERY,#C000,#C000
        DISPLAY "ROM Disk recovery part2, pages 9..11: 2x4000..3x0000"
        Set_Block 'Empty space:					', #30000
;			
;PAGE 12-15 (#0C, #0D, #0E, #0F)
        INCBIN bitstream
        Set_Block 'Loader & Bitstream free space:		', #40000
;			
 ENDM
;[--------------------------------------------------------------------------]




;[--------------------------------------------------------------------------]
	ORG 0
	 DISPLAY '[			Building ROM for 1K30		]'
 	 OUTPUT	'Build/_SPRIN.BIN'
		ROM_BUILD 'Build/Bin/LOADER_K30.BIN'
	 OUTEND
	 DISPLAY '[			Building ROM for 1K30 done	]'
	 DISPLAY ' '


	DISP 0
	 DISPLAY '[			Building ROM for 1K50		]'
	 OUTPUT	'Build/_SPRIN50.BIN'
		ROM_BUILD 'Build/Bin/LOADER_K50.BIN'
	 OUTEND
	 DISPLAY '[			Building ROM for 1K50 done	]'	
	ENT
;[--------------------------------------------------------------------------]
;