(footprint "MX1A STABILIZER 6.25U"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "STAB_5"
		(at -1.2063 3.549491 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "520ae137-fca6-4880-ba89-199fc7ee50c8")
		(effects
			(font
				(size 1.016 1.016)
				(thickness 0.127)
			)
			(justify left top)
		)
	)
	(property "Value" "MX1A STABILIZER 6.25U"
		(at 0.0001 -12.268 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "77fa87e8-3943-41d4-9fae-223e559aa5d6")
		(effects
			(font
				(size 1.524 1.524)
				(thickness 0.1905)
			)
			(justify left top)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 180)
		(layer "B.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f794fe1b-32bf-4d9b-b8dc-c490cf9f35b5")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify mirror)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 180)
		(layer "B.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "6fa0cbf8-bb9a-44ae-b903-7950826d2862")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
			(justify mirror)
		)
	)
	(fp_line
		(start -53.594 -7.62)
		(end -53.594 10.16)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "028116a1-d775-4b9a-9164-71fe4ef4e458")
	)
	(fp_line
		(start -53.594 10.16)
		(end -46.99 10.16)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "64fc5958-87af-479e-a573-8927aeea172c")
	)
	(fp_line
		(start -53.086 7.874)
		(end 53.086 7.874)
		(stroke
			(width 1.3)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "aad187d2-6b04-4029-8161-55e435984c81")
	)
	(fp_line
		(start -46.99 -7.62)
		(end -53.594 -7.62)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "54bf49d4-48ea-4b91-9a6d-0918ad96c4f6")
	)
	(fp_line
		(start -46.99 10.16)
		(end -46.99 -7.62)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "7ecd4f48-9c2b-4341-9bf3-d36bbcd9eefd")
	)
	(fp_line
		(start 46.99 -7.62)
		(end 46.99 10.16)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "6dc23b8c-92b9-4617-b915-960bdf6834e8")
	)
	(fp_line
		(start 46.99 10.16)
		(end 53.594 10.16)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "adf5e9a3-2d44-4876-a433-24d1dcbea7e6")
	)
	(fp_line
		(start 53.594 -7.62)
		(end 46.99 -7.62)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "411973e3-9aa0-4d06-9dc4-b53808d1e138")
	)
	(fp_line
		(start 53.594 10.16)
		(end 53.594 -7.62)
		(stroke
			(width 0.254)
			(type default)
		)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "512af3fd-c6dd-4849-83f1-6b2d8c324bc3")
	)
	(fp_circle
		(center -50.2919 0)
		(end -52.3239 0)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "4ccb6ac3-ccb0-4a41-adbd-7956964325b7")
	)
	(fp_circle
		(center 0.0001 0)
		(end -2.0319 0)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "0390ab53-bd39-4bd1-8c6d-430a0370a69d")
	)
	(fp_circle
		(center 12.1921 0)
		(end 10.1601 0)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "a803c84f-b65b-4dc8-91c6-7ab2c069ef4d")
	)
	(fp_circle
		(center 50.2921 0)
		(end 48.2601 0)
		(stroke
			(width 0.2032)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "959d315a-3ec2-4cb4-a25e-aee90beadaab")
	)
	(fp_rect
		(start 52.5741 -8.632)
		(end -52.5739 10.664)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(fill no)
		(layer "B.CrtYd")
		(uuid "96bba76b-0cc0-420e-8d45-bc45b94db104")
	)
	(fp_text user "Off\ncenter"
		(at -1.5239 -1.548 0)
		(unlocked yes)
		(layer "Dwgs.User")
		(uuid "85673102-9e78-4284-8963-ee79345a7186")
		(effects
			(font
				(size 1.016 1.016)
				(thickness 0.2032)
				(bold yes)
			)
			(justify left top)
		)
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at 0 0 0)
		(layer "B.Fab")
		(uuid "b0694cba-66b3-41c5-8c28-74bddb3d1d02")
		(effects
			(font
				(size 1.016 1.016)
				(thickness 0.127)
			)
			(justify mirror)
		)
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -50.2919 -6.858 180)
		(size 3 3)
		(drill 3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "f84baeb3-e051-4f33-aff5-23f708e94c27")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at -50.2919 8.382 180)
		(size 4.1 4.1)
		(drill 4.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "d0f7dad4-6b59-4efa-bf3d-d4ccd0712fd4")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 50.2921 -6.858 180)
		(size 3 3)
		(drill 3)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "7c41effe-1a25-45b6-b199-f4df72e5c9f7")
	)
	(pad "" np_thru_hole circle
		(at 50.2921 8.382 180)
		(size 4.1 4.1)
		(drill 4.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(uuid "89cbd389-efe7-4ab9-a9ce-522f7a413688")
	)
	(embedded_fonts no)
)
